|  |
| --- |
| **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ**  **Модель ТТ21AT**    **Инструкция по эксплуатации**  ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ЕГО  **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**   1. Выберите безопасное место и избегайте размещения устройства под прямыми солнечными лучами или рядом с любыми источниками тепла. 2. Избегайте сред, подверженных вибрации, чрезмерной запыленности, холоду или влаге. 3. Из-за риска поражения электрическим током не открывайте корпус. Если посторонний предмет случайно попал внутрь устройства, обратитесь к местному дилеру. 4. Не пытайтесь чистить устройство химическими растворителями, так как это может повредить отделку. Для очистки рекомендуется использовать чистую сухую ткань. 5. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.     **Детали проигрывателя:**   1. Опорный диск 2. Тонарм 3. Адаптер на 45 об/мин 4. Фиксатор тонарма 5. Картридж с иглой 6. Кнопка включения/выключения питания 7. Кнопка выбора скорости 8. Кнопка Старт/Стоп 9. Возврат тонарма   Нажмите ее, чтобы принудительно вернуть тонарм на подставку.   1. Кнопка подъема тонарма   Нажмите ее, чтобы поднять и опустить тонарм.   1. Пылезащитная крышка 2. Выходной USB-разъем   Подключите USB-кабель и подключите его к ПК для записи музыки с пластинки на ПК.   1. Разъем питания адаптера постоянного тока 2. Выходной разъем RCA   Подключите разъем RCA к микшеру или усилителю в вашей звуковой системе.  **Использование**  **Начало работы**  1. Подключите внешний усилитель HIFI или акустическую систему к выходному разъему RCA проигрывателя с помощью прилагаемых кабелей RCA.  2. Плотно и надежно вставьте штекер постоянного тока адаптера в разъем DC IN. разъем на задней панели устройства. Вставьте вилку адаптера питания в розетку.  3. Перед использованием обязательно снимите с иглы защитный кожух.  **Управление**   1. Нажмите кнопку включения/выключения питания на устройстве, чтобы включить проигрыватель . 2. Поместите виниловую пластинку на опорный диск проигрывателя и нажмите кнопку скорости, чтобы выбрать желаемую скорость (33/45 об/мин). Если это 45 об/мин, поместите адаптер на 45 об/мин (входит в комплект принадлежностей) на шпиндель опорного диска, перед тем как установить пластинку. 3. Нажмите кнопку START/STOP , чтобы запустить проигрыватель, и нажмите ее еще раз, чтобы остановить. 4. Откройте замок тонарма, чтобы освободить тонарм. Нажмите кнопку подъема тонарма, чтобы поднять тонарм. Аккуратно переместите тонарм в нужное положение над виниловой пластинкой. Нажмите кнопку подъема тонарма еще раз, чтобы медленно опустить тонарм на пластинку и начать воспроизведение. 5. Чтобы вернуть тонарм, нажмите кнопку RETURN, и тонарм вернется в исходное положение, а воспроизведение проигрывателя автоматически остановится.   **ПРИМЕЧАНИЕ. Этот проигрыватель имеет функцию АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗВРАТА, и тонарм автоматически возвращается в исходное положение после того, как он достигает конца пластинки.**  **Чтобы отрегулировать уровень громкости, отрегулируйте громкость на внешнем усилителе или акустической системе.**  **Приводной ремень**  Ремень и опорный диск были правильно установлены на заводе, но ремень может соскочить во время транспортировки. Если это так, произведите самостоятельную установку ремня.   1. Снимите резиновый коврик с опорного диска и стопорное кольцо с вала диска, а затем снимите диск с вала. 2. Наденьте приводной ремень на внутренний край опорного диска и установите диск обратно на вал. 3. Удерживая ремень пальцами, наденьте его на шкив двигателя, как показано на рисунке ниже. 4. Закрепите стопорное кольцо на валу и поместите резиновый коврик на опорный диск.     Примечание: избегайте попадания масла на ремень, оно вызовет проскальзывание. Пожалуйста, убедитесь, что ремень не деформирован и не перекручен. |

**ЗАПИШИТЕ ВАШ ВИНИЛ НА ВАШ ПК С WINDOWS**

Подключите USB-кабель к проигрывателю и компьютеру. Дополнительный драйвер не требуется.

Установите программу для звукозаписи, например Audacity.

**Для получения дополнительной информации о программном обеспечении, пожалуйста, посетите** [**http://audacity.sourceforge.net**](http://audacity.sourceforge.net) **для получения подробных инструкций по эксплуатации.**

**Важные рекомендации и меры предосторожности** 1. Открывая или закрывая крышку проигрывателя, обращайтесь с ней осторожно, взяв ее либо за центр, либо за каждую сторону. 2. Не касайтесь кончика иглы пальцами; избегайте ударов иглы о диск проигрывателя или край пластинки. 3. Периодически очищайте иглу мягкой щеткой (проводите щеткой в направлении, параллельном тонарму). 4. Если вам необходимо использовать жидкость для очистки игл, наносите ее в небольшом количестве. 5. Аккуратно протирайте пылезащитную крышку и корпус проигрывателя мягкой тканью. 6. Никогда не наносите агрессивные химикаты или растворители на какую-либо часть системы проигрывателя.