**JW402**

- Сетевой фильтр оснащен кнопкой с предохранителем, которая отключает питание при коротком замыкании, перегрузке или скачков напряжения.

- Встроенная функция Smart IC, за счет которой сетевой фильтр автоматически распознает подключенное устройство и подает оптимальный ток питания для быстрой и безопасной зарядки.

- Огнеупорный поликарбонат корпуса обеспечивает пожаробезопасность фильтра.

1

Сетевой фильтр “12 в 1”

2

Компактный дизайн

Множество вариантов удобного размещения

3

Идеален для использования в офисе

4

Надёжная защита от перегрузки, перегрева, скачков напряжения.

5

Другой сетевой фильтр

Вертикальный дизайн сетевого фильтра

Ваше рабочее место всегда в порядке

6

Сетевой фильтр с 2 кнопками питания

7

Удобное использование с любыми устройствами